Nächste Seite: Call Aufwärts: Bibliotheksmoduln Vorherige Seite: ASCII

# Break

Mit Hilfe des Moduls `Break` kann ein Programm sehr flexibel auf die durch das DOS generierten Signale bei [C], [D], [E] und [F] reagieren.

Mit Hilfe der Prozedur `SetBreakMode` kann festgelegt werden, auf welche dieser vier Signale überhaupt geachtet werden soll. Bei Programmstart ist dies nur [C].

Die Prozedur `ExitBreak` schreibt den Text ,,`*** BREAK``` auf den Bildschirm und beendet das Programm.

`TestBreak` überprüft, ob eines der erlaubten Signale eingetroffen ist und beendet in diesem Fall über `ExitBreak` das Programm.

Durch `GetBreak` kann man sich die bis dahin eingetroffenen Signale ansehen und je nach Fall entsprechend reagieren; z.B. bei [C] mit Programmabbruch, bei [D] mit Beendigung der aktuellen Datei, bei [E] mit Beendigung des aktuellen Arbeitsganges usw.

Der einfache Aufruf von `InstallException` bewirkt, dass man sich um eine Abfrage nicht mehr selbst kümmern muss. Das Programm wird durch [C] -- unter Umständen mehrfach nötig -- asynchron mit der BREAK-Meldung beendet. `RemoveException` stellt den Normalzustand wieder her. Das diese Prozedur nur auf [C] wirkt, ist eine Mischung beider Methoden durchaus möglich.

Die einfachste Methode ist also der IMPORT von Break und dann ein Aufruf von `InstallException`, die sicherere Methode besteht darin, beispielsweise innerhalb einer Schleife, insbesondere bei Ausgaben auf den Bildschirm, `TestBreak` aufzurufen.

Nächste Seite: Call Aufwärts: Bibliotheksmoduln Vorherige Seite: ASCII