Nächste Seite: Ungültige Instruktion Aufwärts: Fehlermeldungen des Laufzeitsystems Vorherige Seite: Stapelüberlauf

### Adress-Fehler

Ein Adress-Fehler wird direkt durch den Prozessor dann ausgelöst, wenn dieser auf ein Wort, ein Langwort (32 Bit) oder ein Instruktion an einer ungeraden Adresse (Byte-Adressen) zugreifen will. Dieser Fehler bedeutet meist, dass eine nicht initialisierte Zeiger- oder Prozedurvariable verwendet wurde.