Nächste Seite: Die Register-Benutzung im Assembler Aufwärts: Ausdrücke Vorherige Seite: Erlaubte Operationen

### Resultate von Ausdrücken

Operationen, die in der Tabelle 2.9 nicht auftreten, sind verboten und erzeugen eine Fehlermeldung! Insbesondere ist jegliche Operation mit undefinierten Labeln verboten.

Tabelle 2.9: Adressmodus von Assembler-Operationen
Operand A | Operation | Operand B | Resultat
absolut | jede | absolut | absolut
PC-relativ | - | PC-relativ | absolut
PC-relativ |  | absolut | PC-relativ
sonstiges |  | absolut | sonstiges